**Iepirkuma**

**“Rīgas apgabaltiesas ēkas Rīgā, Brīvības bulvārī 34, 3. stāva darba kabinetu kosmētiskais remonts”,**

**identifikācijas Nr. TNA 2017/1**

**instrukcija pretendentiem**

1. **Vispārīgā informācija**

**1.1.** **Iepirkuma procedūras veids un identifikācijas numurs**

Iepirkuma procedūra saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 8.2 pantu, identifikācijas Nr. TNA2017/1

**1.2. Pasūtītājs**

|  |  |
| --- | --- |
| Pasūtītāja nosaukums: | Valsts akciju sabiedrība “Tiesu namu aģentūra” |
| Juridiskā un biroja adrese: | Baldones iela 1B, Rīga, LV-1007 |
| Reģistrācijas numurs: | 40003334410 |
| Tālruņa numurs: | 67804765 |
| Faksa numurs: | 67804734 |
| Elektroniskā pasta adrese: | [tna@tna.lv](mailto:tna@tna.lv) |
| Interneta mājas lapas adrese: | [www.tna.lv](http://www.tna.lv) |

**1.3. Pasūtītāja kontaktpersona -** iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Jānis Bērziņš, tālrunis 67804745, elektroniskā pasta adrese janis.berzins@tna.lv.

**1.4.** **Informācijas apmaiņas kārtība**

**1.4.1.** Informāciju par iepirkumu “Rīgas apgabaltiesas ēkas Rīgā, Brīvības bulvārī 34, 3. stāva darba kabinetu kosmētiskais remonts”, identifikācijas Nr. TNA 2017/1 (turpmāk – Iepirkums), Pasūtītājs publicē savā mājas lapā internetā [www.tna.lv](http://www.tna.lv), sadaļā „Publiskie iepirkumi”.

**1.4.2.** Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā publicētajai informācijai.

**1.4.3.** Rakstisku skaidrojumu pieprasījumu par Iepirkuma instrukciju pretendentiem (turpmāk – Instrukcija) ieinteresētā persona var nosūtīt pa pastu, faksu vai elektronisko pastu (vienlaicīgi, nosūtot to pa pastu), adresējot Iepirkuma komisijai.

**1.4.4.** Skaidrojumi par Instrukcijā noteiktajām prasībām tiek sniegti rakstveidā uz rakstiski saņemta pieprasījuma pamata un ievietoti Pasūtītāja mājas lapā internetā [www.tna.lv](http://www.tna.lv), sadaļā „Publiskie iepirkumi”.

**1.5. Iepirkuma priekšmets**

**1.5.1.** Rīgas apgabaltiesas ēkas Rīgā, Brīvības bulvārī 34, 3. stāva darba kabinetu kosmētiskais remonts saskaņā ar Instrukcijas tehnisko specifikāciju (pielikums Nr. 1).

**1.5.2.** Līguma izpildes termiņš – 3 (trīs) kalendārie mēneši no Iepirkuma līguma noslēgšanas brīža.

**1.5.3.** Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.

**1.5.4.** Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus.

**1.5.5.** CPV kods – 45400000 - 1 (Ēku celtniecības un pabeigšanas darbi).

**1.6. Objekta apskate –** pirms piedāvājuma iesniegšanas piegādātājiem jāveic objekta apsekošana. Ieinteresētajām personām par savu piedalīšanos objekta apskatē jāpaziņo iepriekš Instrukcijas 1.3. punktā norādītajai kontaktpersonai. Apsekošana tiks fiksēta apsekošanas reģistrācijas lapā (pielikums Nr. 4).

**1.7. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta**

**1.7.1.** Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2017. gada 24. janvārim plkst. 11.00 katru darba dienu no plkst. 10.00 līdz 16.00 VAS „Tiesu namu aģentūra” birojā, Rīgā, Baldones ielā 1B, 411. kabinetā (4. stāvs), iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā norādītājam termiņam un par to pilnu atbildību uzņemas iesniedzējs.

**1.7.2.** Piedāvājumi, kuri iesniegti (piegādāti) pēc Instrukcijas 1.7.1. punktā minētā termiņa vai kas nav noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, netiks vērtēti un neatvērti tiks atdoti (nosūtīti) atpakaļ iesniedzējam.

## **1.8. Piedāvājuma noformēšana**

**1.8.1.** Piedāvājums (1 oriģināls drukātā formātā) iesniedzams aizlīmētā aploksnē (vai citā iepakojumā), uz kuras jānorāda:

* pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;
* pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālrunis, fakss, kontaktpersona un elektroniskā pasta adrese;
* atzīme: “Piedāvājums iepirkumam „ Rīgas apgabaltiesas ēkas Rīgā, Brīvības bulvārī 34, 3. stāva darba kabinetu kosmētiskais remonts”, identifikācijas Nr. TNA2017/1”;
* atzīme – Neatvērt līdz 2017. gada 24. janvāra plkst. 11.00.

**1.8.2.** Ja aploksne (vai cita veida iepakojums) nav noformēta un iesniegta saskaņā ar šīs Instrukcijas prasībām, Pasūtītājs nav atbildīgs par tās pirmstermiņa atvēršanu.

**1.8.3.** Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem (caurauklotiem) tā, lai tos nebūtu iespējams atdalīt. Piedāvājuma lapām jābūt numurētām un dokumentiem jāatbilst pievienotajam satura rādītājam, un uz pēdējās lapas aizmugures jānorāda cauršūto (cauraukloto) lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina pretendents, pretendenta amatpersona ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām (ja piedāvājumu iesniedz juridiska persona) vai šīs personas pilnvarota persona.

**1.8.4.** Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem vai dzēsumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Ja ir izdarīti labojumi, tiem jābūt apstiprinātiem ar pretendenta pilnvarotās personas parakstu. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.

**1.8.5.** Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumiem Nr. 291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents.

**1.8.6.** Dokumentu kopijas jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir caurauklots. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem un to noformējumam jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumiem Nr. 916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

**1.8.7.** Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz juridiska persona, to paraksta pretendenta amatpersona ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvarojuma dokumenta oriģinālu vai tā apliecinātu kopiju. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumu paraksta visas personas, kas ietilpst apvienībā.

**1.9. Cita informācija**

**1.9.1.** Pretendenta iesniegtais piedāvājums nozīmē pilnīgu šī Iepirkuma noteikumu pieņemšanu un atbildību par to izpildi.

**1.9.2.** Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no Iepirkuma rezultāta.

**1.9.3.** Iesniedzamie dokumenti jāsagatavo atbilstoši veidnēm, kas dotas Instrukcijā.

**1.9.4.** Visi Instrukcijas pielikumi ir tās neatņemama sastāvdaļa.

**2. Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā**

**2.1.** Attiecībā uz pretendentu nepastāv Publisko iepirkumu likuma 8.2panta piektās daļas 1., 2. vai 3. punktā noteiktie pretendentu izslēgšanas nosacījumi, t.i., Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības Iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

**2.1.1.** pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

**2.1.2.** ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā, vai dienā, kad Iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu par Iepirkuma uzsākšanu, ja attiecībā uz Iepirkumu nav jāpublicē paziņojums par plānoto līgumu, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150,00 EUR (viens simts piecdesmit *euro* un 00 centi);

**2.1.3.** uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi šīs Instrukcijas 2.1.1. un 2.1.2. punktā minētie nosacījumi.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3. Pretendenta kvalifikācijas prasības** | | **4. Pretendentam jāiesniedz šādi pretendenta kvalifikāciju apliecinoši dokumenti** |
| **3.1.** Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus). | | **4.1.** Pretendenta parakstīts pieteikums dalībai Iepirkumā, kurš sagatavots saskaņā ar Instrukcijas pielikumā Nr. 2 pievienoto veidni. Ārvalstī reģistrētam pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām. Ja pretendenta piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, tad jāpievieno pilnvara vai tās apliecināta kopija. |
| **3.2.** Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā pretendentam būs jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014. gada 25. februāra noteikumiem Nr. 116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi”.  Prasība attiecas arī uz personālsabiedrības biedru, piegādātāju apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība) vai apakšuzņēmēju (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), kas veiks būvniecības darbus. | | **4.2.** Pretendenta parakstīts pieteikums dalībai Iepirkumā, kurš sagatavots saskaņā ar Instrukcijas 2. pielikumā pievienoto veidni. Pretendentam, kas nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tas tiks atzīts par uzvarētāju, tas 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad stājies spēkā Iepirkuma komisijas lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendents reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.  Būvkomersanta reģistrā reģistrētajai darbības sfērai un jomai jābūt reģistrētai “restaurācijas darbu vadīšana”. |
| **3.3.** Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2014., 2015., 2016. un 2017. līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir pieredze valsts vai vietējas nozīmes arhitektūras pieminekļu iekštelpu apdares atjaunošanā vismaz 3 (trīs) pēc apjoma līdzīgos objektos. Par apjomam līdzīgu tiks uzskatīts objekts, kura būvniecības izmaksas EUR bez PVN ir vienādas vai lielākas par pretendenta finanšu piedāvājumā norādīto kopējo summu EUR bez PVN.  Būvdarbiem ir jābūt pilnībā pabeigtiem un nodotiem ekspluatācijā. | | **4.3.** Pretendenta pieredzes pārskats par būtiskākajiem veiktajiem darbiem iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2014., 2015., 2016. un 2017. līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) (pielikums Nr. 3), kas apliecina pretendenta atbilstību Instrukcijas 3.3. punkta prasībām.  Par sarakstā norādītajiem darbiem piedāvājumam jāpievieno būvdarbu pieņemšanas – nodošanas aktu kopijas un pozitīvas pasūtītāja likumīgo pārstāvju parakstītas atsauksmes.  Divos no objektiem darbiem jābūt veiktiem nepārtraucot telpu lietotāju darbu. |
| 3.4. Pretendentam darbu izpildē jānodrošina tāds atbildīgais būvdarbu vadītājs, kuram iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2014., 2015., 2016. un 2017. līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir pieredze vismaz 3 (trīs) līdzīga rakstura un apjoma būvdarbu vadīšanā valsts vai vietējas nozīmes arhitektūras pieminekļos. Par līdzīga apjoma būvdarbiem uzskatāmi agrāk veiktie būvdarbi par objekta kopējo līgumcenu EUR bez PVN, kas ir vienāda vai lielāka par pretendenta piedāvāto cenu EUR bez PVN un kas pēc satura ir līdzīgi tehniskajā specifikācijā minētajiem darbiem. | | **4.4** Pretendenta piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredzes apraksts un sertifikāta kopija, kā arī rakstisks apliecinājums par gatavību piedalīties darbu veikšanā, Iepirkuma līguma noslēgšanas gadījumā. Klāt pievieno informāciju par vismaz 3 (trīs) līdzīga rakstura un apjoma darbu vadīšanu iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2014., 2015., 2016. un 2017. līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai), saskaņā ar Instrukcijas 3.4. punkta prasībām.. |
| **3.5.** Pretendentam jānorāda visi apakšuzņēmēji. | | **4.5.** Ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, pretendentam par apakšuzņēmējiem jāiesniedz:  **4.5.1.** nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona un tās tālruņa numurs, atbildības apjoms procentos, nododamās līguma daļas apraksts saskaņā ar tehnisko specifikāciju vai tāmi;  **4.5.2.** katra apakšuzņēmēja apliecinājums par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu. |
| **3.6.** Pretendentam uzvaras gadījumā jānodrošina savu un būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” un 5 (piecu) dienu laikā pēc līguma noslēgšanas jāiesniedz Pasūtītājam polišu kopijas (uzrādot oriģinālus). Minētais līgums jāuztur spēkā visu būvdarbu un garantijas laiku. | | **4.6.** Apdrošināšanas polišu kopijas, kas apliecina, ka pretendenta un tā piedāvāto būvspeciālistu civiltiesiskā atbildība ir apdrošināta vai iesniedz apdrošināšanas sabiedrības apliecinājumu par iespēju veikt pretendenta un pretendenta būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža uz darbu izpildes un garantijas laiku. |
| **3.7.** Pretendentam līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā jānodrošina iepirkuma līguma saistību izpildes nodrošinājums 5 % (piecu procentu) apmērā no līgumcenas saskaņā ar Instrukcijas 7. punktā izvirzītajām prasībām. | | **4.7.** Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka 10 (desmit) darba dienu laikā pēc iepirkuma līguma parakstīšanas, bet ne vēlāk kā pirms būvdarbu uzsākšanas, iesniegs kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības, kura ir tiesīga veikt darbību Latvijas Republikā, līguma izpildes nodrošinājumu, saskaņā ar Instrukcijas 7. punkta prasībām. |
| **3.8.** Pretendents ir apsekojis un iepazinies ar objektu. | | **4.8.** Objekta apsekošanas reģistrācijas lapa saskaņā ar Instrukcijas 4. pielikumā noteikto veidni. |
| **3.9.** Pretendenta uzņēmumā ir ieviesta Kvalitātes vadības sistēma, kas atbilst noteiktiem starptautiskiem, Eiropas vai nacionālajiem standartiem (ISO 9001 vai ekvivalents). | **4.9.** Lai apliecinātu Instrukcijas 3.9. punkta izpildi, pretendentam jāiesniedz ISO 9001 vai ekvivalenta sertifikāta kopija, vai citi pierādījumi (piemēram, vadības sistēmas apraksts tehniskajā piedāvājumā) tam, ka pretendenta uzņēmumā ir izstrādāta un ieviesta kvalitātes vadības sistēma, lai Iepirkuma komisija bez papildu informācijas pieprasīšanas varētu pārliecināties par kvalitātes vadības sistēmas darbību pretendenta uzņēmumā. | |
| **3.10.** Pretendenta uzņēmumā ir ieviesta Vides pārvaldības sistēma, kas atbilst noteiktiem starptautiskiem, Eiropas vai nacionālajiem standartiem (ISO 14001 vai ekvivalents). | **4.10.** Lai apliecinātu Instrukcijas 3.10. punkta izpildi, pretendentam jāiesniedz ISO 14001 vai ekvivalenta sertifikāta kopija, vai citi pierādījumi (piemēram, vadības sistēmas apraksts tehniskajā piedāvājumā) tam, ka pretendenta uzņēmumā ir izstrādāta un ieviesta vides pārvaldības sistēma, lai Iepirkuma komisija bez papildu informācijas pieprasīšanas varētu pārliecināties par kvalitātes vadības sistēmas darbību pretendenta uzņēmumā. | |
| **3.11.** Pretendenta uzņēmumā ir ieviesta Arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēma, kas atbilst noteiktiem starptautiskiem, Eiropas vai nacionālajiem standartiem (OHSAS 18001 vai ekvivalents). | **4.11.** Lai apliecinātu Instrukcijas 3.11. punkta izpildi, pretendentam jāiesniedz OHSAS 18001 vai ekvivalenta sertifikāta kopija, vai citi pierādījumi par darba drošības pārvaldības sistēmas un tās kontroles mehānismu esamību pretendenta uzņēmumā, lai Iepirkuma komisija bez papildu informācijas pieprasīšanas varētu pārliecināties par kvalitātes vadības sistēmas darbību pretendenta uzņēmumā. | |

**5. Tehniskais un finanšu piedāvājums**

**5.1.** Tehniskajā piedāvājumā jāiesniedz plānotais būvdarbu izpildes kalendārais grafiks, kurā darbu izpildes ir jānorāda ar laika mērvienību 1 (viena) nedēļa un izpildīto darbu garantiju, kas nav mazāka kā 36 (trīsdesmit seši) mēneši no darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

**5.2.** Finanšu piedāvājums jāiesniedz atbilstoši Iepirkumam pievienotajai finanšu piedāvājuma veidnei (pielikums Nr. 5), pievienojot tāmi, kas sagatavota saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumiem Nr. 330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

**5.3.** Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas rodas pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē veiktu tehniskajā specifikācijā minētos būvdarbus.

**5.4.** Finanšu piedāvājumā visas cenas norāda *euro* (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa.

**5.5.** Pretendents nedrīkst iesniegt finanšu piedāvājuma variantus.

**6. Piedāvājumu vērtēšana un izvēle, lēmuma pieņemšana**

**6.1.** Iepirkuma komisija var izslēgt pretendentu no turpmākās dalības Iepirkumā un tā piedāvājumu tālāk nevērtēt, ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši Instrukcijas 1.8. punkta prasībām.

**6.2.** Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanas laikā pārbauda pretendenta atbilstību Instrukcijas 3. punktā noteiktajām prasībām pēc Instrukcijas 4. punktā noteiktajiem un pretendenta iesniegtajiem dokumentiem, un no publiskajām datu bāzēm iegūtās informācijas.

**6.3.** Iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē pārbaudīs, vai pretendents ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014. gada 25. februāra noteikumiem Nr. 116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi”.

**6.4.** Ja kvalifikācija neatbilst Instrukcijas 3. punktā noteiktajām prasībām vai nav iesniegts kāds no 4. punktā noteiktajiem kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, Iepirkuma komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu.

**6.5.** Ja pretendents neiesniedz plānoto būvdarbu izpildes kalendāro grafiku saskaņā ar Instrukcijas 5.1. punkta prasībām, Iepirkuma komisija šo pretendenta piedāvājumu noraida un tālāk neizskata

**6.6.** Piedāvājumu vērtēšanas laikā Iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumos nav pieļautas aritmētiskas kļūdas. Ja aritmētiskas kļūdas tiek konstatētas, Iepirkuma komisija tās izlabo un par to informē attiecīgo pretendentu.

**6.7.** Vērtējot pretendenta piedāvājumu, Iepirkuma komisija ņem vērā piedāvājuma kopējo līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

**6.8.** Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības Iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 8.2panta piektās daļas 1., 2. vai 3. punktā minēto apstākļu dēļ, Pasūtītājs:

**6.8.1.** attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un šīs Instrukcijas 2.1.3. punktā minēto personu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

a) par minētā panta piektās daļas 1. punktā (Instrukcijas 2.1.1. punkts) minētajiem faktiem - no Uzņēmumu reģistra;

b) par minētā panta piektās daļas 2. punktā (Instrukcijas 2.1.2. punkts) minēto faktu - no Valsts ieņēmumu dienesta. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un Instrukcijas 2.1.3. punktā minētās personas piekrišanu.

**6.8.2.** attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un Instrukcijas 2.1.3. punktā minēto personu pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un Instrukcijas 2.1.3. punktā minēto personu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai Pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 (desmit) darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, Pasūtītājs to izslēdz no dalības Iepirkumā.

**6.9.** Atkarībā no atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2panta septītās daļas 1. punkta „b” apakšpunktam (Instrukcijas 6.6.1. „b” apakšpunktam) veiktās pārbaudes rezultātiem Pasūtītājs:

**6.9.1.** neizslēdz pretendentu no dalības Iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam un Instrukcijas 2.1.3. punktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150,00 EUR (viens simts piecdesmit *euro* un 00 centi);

**6.9.2.** informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka tam vai Instrukcijas 2.1.3. punktā minētajai personai dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā, vai dienā, kad Iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu par Iepirkuma uzsākšanu, ja attiecībā uz Iepirkumu nav jāpublicē paziņojums par plānoto līgumu, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150,00 EUR (viens simts piecdesmit *euro* un 00 centi), un nosaka termiņu - 10 (desmit) dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas - apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam un Instrukcijas 2.1.3. punktā minētajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150,00 EUR (viens simts piecdesmit *euro* un 00 centi), iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150,00 EUR (viens simts piecdesmit *euro* un 00 centi). Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, Pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

**6.10.** Ja pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 8.2panta piektās daļas 1., 2. vai 3. punktā norādītajiem apstākļiem, Iepirkuma komisija piedāvājumu noraida.

**6.11.** Iepirkuma komisija piešķirs tiesības slēgt Iepirkuma līgumu pretendentam, kurš atbildīs visām Instrukcijā noteiktajām prasībām un kurš būs iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu EUR bez pievienotās vērtības nodokļa saskaņā ar finanšu piedāvājumu (pielikums Nr. 5).

**7. Līguma izpildes nodrošinājums**

**7.1.** Pretendentam, ar kuru tiks slēgts iepirkuma līgums, 10 (desmit) darba dienu laikā no iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas, bet ne vēlāk kā pirms būvdarbu uzsākšanas, ir jāiesniedz Pasūtītājam līguma saistību izpildes nodrošinājums garantijas formā (oriģināls) no kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības, kura ir tiesīga veikt darbību Latvijas Republikā, pirmā pieprasījuma neatsaucamu beznosacījuma līgumsaistību izpildes garantiju (oriģinālu) 5 % (pieci procenti) apmērā no kopējās līgumcenas.

**7.2.** Līguma izpildes nodrošinājumam jābūt spēkā līdz šādam termiņam: 60 (sešdesmit dienas) pēc iepirkuma līguma pilnīgas izpildes.

**7.3.** Līguma izpildes nodrošinājuma oriģināls tiks atgriezts (pēc rakstiska pieprasījuma) pēc noslēgtā iepirkuma līguma pilnīgas izpildes.

**7.4.** Līguma izpildes nodrošinājuma devējs zaudējumu rašanās vai līgumsoda aprēķināšanas gadījumā izmaksā Pasūtītājam līguma izpildes nodrošinājuma summu, lai atlīdzinātu pretendenta saistību neizpildes rezultātā Pasūtītājam nodarītos zaudējumus un/vai līgumsodu.

**7.5.** Visas izmaksas par pretendenta iesniedzamo līguma izpildes nodrošinājumu sedz pretendents par saviem līdzekļiem

**8. Pretendenta pienākumi un tiesības**

**8.1. Pretendenta tiesības**

**8.1.1.** Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

**8.1.2.** Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Iepirkuma komisijas lēmumu Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

**8.1.3.** Citas pretendenta tiesības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Instrukciju un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

**8.2. Pretendenta pienākumi**

**8.2.1.** Iesniegt piedāvājumus atbilstoši Instrukcijas prasībām.

**8.2.2.** Sniegt atbildes uz Iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju, kas nepieciešama pretendentu kvalifikācijas pārbaudei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei un izvēlei.

**8.2.3.** Segt visas un jebkuras izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu, neatkarīgi no Iepirkuma rezultāta.

**8.2.4.** Citi pretendenta pienākumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Instrukciju un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

**9. Iepirkuma komisijas pienākumi un tiesības**

**9.1. Iepirkuma komisijas tiesības**

**9.1.1.** Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentās institūcijās, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams pretendentu kvalifikācijas pārbaudei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti Iepirkuma komisijai, un uzrāda to oriģinālus.

**9.1.2.** Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā.

**9.1.3.** Pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām.

**9.1.4.** Jebkurā brīdī pārtraukt Iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums, nosūtot par to paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam un informējot visus pretendentus.

**9.1.5.** Citas Iepirkuma komisijas tiesības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Instrukciju un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

**9.2. Iepirkuma komisijas pienākumi**

**9.2.1.** Nodrošināt Iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu.

**9.2.2.** Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

**9.2.3.** Citi Iepirkuma komisijas pienākumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Instrukciju un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

**10. Instrukcijas pielikumi**

Instrukcijai pievienoti šādi pielikumi:

1. pielikums - Tehniskā specifikācija uz 11 (vienpadsmit) lapām;

2. pielikums - Pretendenta pieteikuma veidne uz 1 (vienas) lapas;

3. pielikums - Pretendenta pieredzes pārskata veidne uz 1 (vienas) lapas;

4. pielikums - Objekta apsekošanas reģistrācijas lapas veidne uz 1 (vienas) lapas;

5. pielikums - Finanšu piedāvājuma veidne uz 1 (vienas) lapas.

1. ***Pielikums Nr. 1***

***Iepirkumam „Rīgas apgabaltiesas ēkas Rīgā,***

***Brīvības bulvārī 34, 3. stāva***

***darba kabinetu kosmētiskais remonts”***

***Id.nr. TNA 2017/1***

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**APJOMI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Darba nosaukums** | **Mērv.** | **Daudzums** |
|  |  |  |  |
| **1.** | **Telpa Nr. 335** |  |  |
| **1.1.** | ***Griesti*** |  |  |
| 1.1.1. | Griestu saudzīga attīrīšana līdz stabilai virsmai | m2 | 17,50 |
| 1.1.2. | Virsmu izlīdzināšana ar vēsturiskām ēkām paredzētu, analogas receptes piemeklētu sauso materiālu | m2 | 17,50 |
| 1.1.3. | Augstvērtīgs krāsojums iekšējiem griestiem, izmantojot Remmers vai Caparol ražotus materiālus, kas paredzēti vēsturiskām ēkām | m2 | 17,50 |
| **1.2.** | ***Sienas*** |  |  |
| 1.2.1. | Sienu attīrīšana un gruntēšana | m2 | 54,68 |
| 1.2.2. | Sienas virsmas izlīdzināšana ar vēsturiskām ēkām paredzētu, analogas receptes piemeklētu sauso materiālu | m2 | 54,68 |
| 1.2.3. | Augstvērtīgs krāsojums iekšējām sienām, izmantojot Remmers vai Caparol ražotus materiālus, kas paredzēti vēsturiskām ēkām | m2 | 54,68 |
| **1.3.** | ***Grīdas*** |  |  |
| 1.3.1. | Esošā grīdas seguma (ieskaitot grīdlīstes) demontāža un pamatojuma attīrīšana līdz dēļu grīdai, utilizācija | m2 | 17,50 |
| 1.3.2. | Grīdas pamatnes izbūve un izlīmeņošana ar saplāksni b=15 mm | m2 | 17,50 |
| 1.3.3. | Grīdas virsmas izlīdzināšana ar armētu pašizlīdzinošo sastāvu līdz 20 mm biezā slānī | m2 | 17,50 |
| 1.3.4. | Linoleja Amtico Spacia Royal Oak (184.2 x 1219.2mm) grīdas seguma ierīkošana | m2 | 17,50 |
| 1.3.5. | Koka grīdlīstu h=100mm uzstādīšana | m | 19,84 |
| **1.4.** | ***Durvis*** |  |  |
| 1.4.1. | Koka durvju bloku restaurācija (ieskaitot slēdzeņu nomaiņu), izmantojot augstvērtīgus materiālus saskaņā ar izstrādātu metodiku | ailas m2 | 3,90 |
| **1.5.** | ***Telpu apgaismojums, elektroinstalācijas un vājstrāvu tīkli*** | | |
| 1.5.1. | Zemapmetuma vara kabeļa 3x1,5mm2 montāža | m | 35,00 |
| 1.5.2. | Zemapmetuma vara kabeļa 3x2,5mm2 montāža | m | 58,33 |
| 1.5.3. | Montāžas kārbas uzstādīšana | kpl. | 6,00 |
| 1.5.4. | Instalāciju kanālu montāža un aizdare datu kabelim | m | 23,33 |
| 1.5.5. | Vājstrāvu pieslēguma z/a datu kabeļu ligzdas ierīkošana Cat5E UTP (telefonam un datu tīklam) | k-ts | 2,00 |
| 1.5.6. | Aizsargcaurules50mm montāža | m | 5,00 |
| 1.5.7. | Grupu slēdžu 250v, 6A, IP20 uzstādīšana | gb. | 2,00 |
| 1.5.8. | Divpolīgo kontaktu rozešu ar zemējumu 250v, 16A, (divvietīga) uzstādīšana | gb. | 18,00 |
| 1.5.9. | Lustru montāža ( LED 5x18w) (Pasūtītāja materiāls) | kpl. | 2,00 |
| 1.5.10. | Sienas gaismekļu montāža ( LED 1x18w) | gb. | 4,00 |
| **1.6.** | ***Dažādi*** |  |  |
| 1.6.1. | Radiatoru un apkures cauruļvadu attīrīšana un augstvērtīgs krāsojums | kpl. | 1,00 |
| **2.** | **Telpa Nr. 301** |  |  |
| **2.1.** | ***Griesti*** |  |  |
| 2.1.1. | Griestu saudzīga attīrīšana līdz stabilai virsmai | m2 | 21,60 |
| 2.1.2. | Virsmu izlīdzināšana ar vēsturiskām ēkām paredzētu, analogas receptes piemeklētu sauso materiālu | m2 | 21,60 |
| 2.1.3. | Augstvērtīgs krāsojums iekšējiem griestiem, izmantojot Remmers vai Caparol ražotus materiālus, kas paredzēti vēsturiskām ēkām | m2 | 21,60 |
| **2.2.** | ***Sienas*** |  |  |
| 2.2.1. | Sienu attīrīšana un gruntēšana | m2 | 70,36 |
| 2.2.2. | Sienas virsmas izlīdzināšana ar vēsturiskām ēkām paredzētu, analogas receptes piemeklētu sauso materiālu | m2 | 70,36 |
| 2.2.3. | Augstvērtīgs krāsojums iekšējām sienām, izmantojot Remmers vai Caparol ražotus materiālus, kas paredzēti vēsturiskām ēkām | m2 | 70,36 |
| **2.3.** | ***Grīdas*** |  |  |
| 2.3.1. | Esošā grīdas seguma (ieskaitot grīdlīstes) demontāža un pamatojuma attīrīšana līdz dēļu grīdai, utilizācija | m2 | 21,60 |
| 2.3.2. | Grīdas pamatnes izbūve un izlīmeņošana ar saplāksni b=15 mm | m2 | 21,60 |
| 2.3.3. | Grīdas virsmas izlīdzināšana ar armētu pašizlīdzinošo sastāvu līdz 20 mm biezā slānī | m2 | 21,60 |
| 2.3.4. | Linoleja Amtico Spacia Royal Oak (184.2 x 1219.2mm) grīdas seguma ierīkošana | m2 | 21,60 |
| 2.3.5. | Koka grīdlīstu h=100mm uzstādīšana | m | 19,12 |
| **2.4.** | ***Durvis*** |  |  |
| 2.4.1. | Koka durvju bloku restaurācija (ieskaitot slēdzeņu nomaiņu), izmantojot augstvērtīgus materiālus saskaņā ar izstrādātu metodiku | ailas m2 | 3,90 |
| 2.4.2. | Koka durvju bloku restaurācija (ieskaitot slēdzeņu nomaiņu), izmantojot augstvērtīgus materiālus saskaņā ar izstrādātu metodiku | ailas m2 | 3,90 |
| **2.5.** | ***Telpu apgaismojums, elektroinstalācijas un vājstrāvu tīkli*** | | |
| 2.5.1. | Zemapmetuma vara kabeļa 3x1,5mm2 montāža | m | 43,20 |
| 2.5.2. | Zemapmetuma vara kabeļa 3x2,5mm2 montāža | m | 72,00 |
| 2.5.3. | Montāžas kārbas uzstādīšana | kpl. | 4,00 |
| 2.5.4. | Instalāciju kanālu montāža un aizdare datu kabelim | m | 28,80 |
| 2.5.5. | Vājstrāvu pieslēguma z/a datu kabeļu ligzdas ierīkošana Cat5E UTP (telefonam un datu tīklam) | k-ts | 2,00 |
| 2.5.6. | Aizsargcaurules50mm montāža | m | 1,00 |
| 2.5.7. | Grupu slēdžu 250v, 6A, IP20 uzstādīšana | gb. | 2,00 |
| 2.5.8. | Divpolīgo kontaktu rozešu ar zemējumu 250v, 16A, (divvietīga) uzstādīšana | gb. | 12,00 |
| 2.5.9. | Lustru montāža ( LED 5x18w) (Pasūtītāja materiāls) | kpl. | 2,00 |
| **3.** | **Telpa Nr. 302** |  |  |
| **3.1.** | ***Griesti*** |  |  |
| 3.1.1. | Griestu saudzīga attīrīšana līdz stabilai virsmai | m2 | 27,20 |
| 3.1.2. | Virsmu izlīdzināšana ar vēsturiskām ēkām paredzētu, analogas receptes piemeklētu sauso materiālu | m2 | 27,20 |
| 3.1.3. | Augstvērtīgs krāsojums iekšējiem griestiem, izmantojot Remmers vai Caparol ražotus materiālus, kas paredzēti vēsturiskām ēkām | m2 | 27,20 |
| **3.2.** | ***Sienas*** |  |  |
| 3.2.1. | Sienu attīrīšana un gruntēšana | m2 | 72,16 |
| 3.2.2. | Sienas virsmas izlīdzināšana ar vēsturiskām ēkām paredzētu, analogas receptes piemeklētu sauso materiālu | m2 | 72,16 |
| 3.2.3. | Augstvērtīgs krāsojums iekšējām sienām, izmantojot Remmers vai Caparol ražotus materiālus, kas paredzēti vēsturiskām ēkām | m2 | 72,16 |
| **3.3.** | ***Grīdas*** |  |  |
| 3.3.1. | Esošā grīdas seguma (ieskaitot grīdlīstes) demontāža un pamatojuma attīrīšana līdz dēļu grīdai, utilizācija | m2 | 27,20 |
| 3.3.2. | Grīdas pamatnes izbūve un izlīmeņošana ar saplāksni b=15 mm | m2 | 27,20 |
| 3.3.3. | Grīdas virsmas izlīdzināšana ar armētu pašizlīdzinošo sastāvu līdz 20 mm biezā slānī | m2 | 27,20 |
| 3.3.4. | Linoleja Amtico Spacia Royal Oak (184.2 x 1219.2mm) grīdas seguma ierīkošana | m2 | 27,20 |
| 3.3.5. | Koka grīdlīstu h=100mm uzstādīšana | m | 19,61 |
| **3.4.** | ***Durvis*** |  |  |
| 3.4.1. | Koka durvju bloku restaurācija (ieskaitot slēdzeņu nomaiņu), izmantojot augstvērtīgus materiālus saskaņā ar izstrādātu metodiku | ailas m2 | 3,90 |
| **3.5.** | ***Telpu apgaismojums, elektroinstalācijas un vājstrāvu tīkli*** | | |
| 3.5.1. | Zemapmetuma vara kabeļa 3x1,5mm2 montāža | m | 54,40 |
| 3.5.2. | Zemapmetuma vara kabeļa 3x2,5mm2 montāža | m | 90,67 |
| 3.5.3. | Montāžas kārbas uzstādīšana | kpl. | 6,00 |
| 3.5.4. | Instalāciju kanālu montāža un aizdare datu kabelim | m | 36,27 |
| 3.5.5. | Vājstrāvu pieslēguma z/a datu kabeļu ligzdas ierīkošana Cat5E UTP (telefonam un datu tīklam) | k-ts | 3,00 |
| 3.5.6. | Aizsargcaurules50mm montāža | m | 10,00 |
| 3.5.7. | Grupu slēdžu 250v, 6A, IP20 uzstādīšana | gb. | 2,00 |
| 3.5.8. | Divpolīgo kontaktu rozešu ar zemējumu 250v, 16A, (divvietīga) uzstādīšana | gb. | 24,00 |
| 3.5.9. | Lustru montāža ( LED 5x18w) (Pasūtītāja materiāls) | kpl. | 2,00 |
| 3.5.10. | Sienas gaismekļu montāža ( LED 1x18w) | gb. | 3,00 |
| **3.6.** | ***Dažādi*** |  |  |
| 3.6.1. | Radiatoru un apkures cauruļvadu attīrīšana un augstvērtīgs krāsojums | kpl. | 1,00 |
| **4.** | **Telpa Nr. 302-1** |  |  |
| **4.1.** | ***Griesti*** |  |  |
| 4.1.1. | Griestu saudzīga attīrīšana līdz stabilai virsmai | m2 | 3,60 |
| 4.1.2. | Virsmu izlīdzināšana ar vēsturiskām ēkām paredzētu, analogas receptes piemeklētu sauso materiālu | m2 | 3,60 |
| 4.1.3. | Augstvērtīgs krāsojums iekšējiem griestiem, izmantojot Remmers vai Caparol ražotus materiālus, kas paredzēti vēsturiskām ēkām | m2 | 3,60 |
| **4.2.** | ***Sienas*** |  |  |
| 4.2.1. | Sienu attīrīšana un gruntēšana | m2 | 27,31 |
| 4.2.2. | Sienas virsmas izlīdzināšana ar vēsturiskām ēkām paredzētu, analogas receptes piemeklētu sauso materiālu | m2 | 27,31 |
| 4.2.3. | Augstvērtīgs krāsojums iekšējām sienām, izmantojot Remmers vai Caparol ražotus materiālus, kas paredzēti vēsturiskām ēkām | m2 | 27,31 |
| **4.3.** | ***Grīdas*** |  |  |
| 4.3.1. | Esošā grīdas seguma (ieskaitot grīdlīstes) demontāža un pamatojuma attīrīšana līdz dēļu grīdai, utilizācija | m2 | 3,60 |
| 4.3.2. | Grīdas pamatnes izbūve un izlīmeņošana ar saplāksni b=15 mm | m2 | 3,60 |
| 4.3.3. | Grīdas virsmas izlīdzināšana ar armētu pašizlīdzinošo sastāvu līdz 20 mm biezā slānī | m2 | 3,60 |
| 4.3.4. | Linoleja Amtico Spacia Royal Oak (184.2 x 1219.2mm) grīdas seguma ierīkošana | m2 | 3,60 |
| 4.3.5. | Koka grīdlīstu h=100mm uzstādīšana | m | 7,42 |
| **4.4.** | ***Durvis*** |  |  |
| 4.4.1. | Koka durvju bloku (1000x2600mm, analogs esošajiem) uzstādīšana | m2 | 2,60 |
| **4.5.** | ***Telpu apgaismojums, elektroinstalācijas un vājstrāvu tīkli*** | | |
| 4.5.1 | Zemapmetuma vara kabeļa 3x1,5mm2 montāža | m | 7,20 |
| 4.5.2. | Zemapmetuma vara kabeļa 3x2,5mm2 montāža | m | 12,00 |
| 4.5.3. | Montāžas kārbas uzstādīšana | kpl. | 1,00 |
| 4.5.4. | Aizsargcaurules50mm montāža | m | 1,00 |
| 4.5.5. | Grupu slēdžu 250v, 6A, IP20 uzstādīšana | gb. | 1,00 |
| 4.5.6. | Lustru montāža ( LED 5x18w) (Pasūtītāja materiāls) | kpl. | 1,00 |
| **5.** | **Telpa Nr. 303** |  |  |
| **5.1.** | ***Griesti*** |  |  |
| 5.1.1. | Griestu saudzīga attīrīšana līdz stabilai virsmai | m2 | 25,80 |
| 5.1.2. | Virsmu izlīdzināšana ar vēsturiskām ēkām paredzētu, analogas receptes piemeklētu sauso materiālu | m2 | 25,80 |
| 5.1.3. | Augstvērtīgs krāsojums iekšējiem griestiem, izmantojot Remmers vai Caparol ražotus materiālus, kas paredzēti vēsturiskām ēkām | m2 | 25,80 |
| **5.2.** | ***Sienas*** |  |  |
| 5.2.1. | Sienu attīrīšana un gruntēšana | m2 | 75,44 |
| 5.2.2. | Sienas virsmas izlīdzināšana ar vēsturiskām ēkām paredzētu, analogas receptes piemeklētu sauso materiālu | m2 | 75,44 |
| 5.2.3. | Augstvērtīgs krāsojums iekšējām sienām, izmantojot Remmers vai Caparol ražotus materiālus, kas paredzēti vēsturiskām ēkām | m2 | 75,44 |
| **5.3.** | ***Grīdas*** |  |  |
| 5.3.1. | Esošā grīdas seguma (ieskaitot grīdlīstes) demontāža un pamatojuma attīrīšana līdz dēļu grīdai, utilizācija | m2 | 25,80 |
| 5.3.2. | Grīdas pamatnes izbūve un izlīmeņošana ar saplāksni b=15 mm | m2 | 25,80 |
| 5.3.3. | Grīdas virsmas izlīdzināšana ar armētu pašizlīdzinošo sastāvu līdz 20 mm biezā slānī | m2 | 25,80 |
| 5.3.4. | Linoleja Amtico Spacia Royal Oak (184.2 x 1219.2mm) grīdas seguma ierīkošana | m2 | 25,80 |
| 5.3.5. | Koka grīdlīstu h=100mm uzstādīšana | m | 25,15 |
| **5.4.** | ***Durvis*** |  |  |
| 5.4.1. | Koka durvju bloku restaurācija (ieskaitot slēdzeņu nomaiņu), izmantojot augstvērtīgus materiālus saskaņā ar izstrādātu metodiku | ailas m2 | 3,90 |
| **5.5.** | ***Telpu apgaismojums, elektroinstalācijas un vājstrāvu tīkli*** | | |
| 5.5.1. | Zemapmetuma vara kabeļa 3x1,5mm2 montāža | m | 51,60 |
| 5.5.2. | Zemapmetuma vara kabeļa 3x2,5mm2 montāža | m | 86,00 |
| 5.5.3. | Montāžas kārbas uzstādīšana | kpl. | 4,00 |
| 5.5.4. | Instalāciju kanālu montāža un aizdare datu kabelim | m | 34,40 |
| 5.5.5. | Vājstrāvu pieslēguma z/a datu kabeļu ligzdas ierīkošana Cat5E UTP (telefonam un datu tīklam) | k-ts | 2,00 |
| 5.5.6. | Aizsargcaurules50mm montāža | m | 2,00 |
| 5.5.7. | Grupu slēdžu 250v, 6A, IP20 uzstādīšana | gb. | 1,00 |
| 5.5.8. | Divpolīgo kontaktu rozešu ar zemējumu 250v, 16A, (divvietīga) uzstādīšana | gb. | 12,00 |
| 5.5.9. | Lustru montāža ( LED 5x18w) (Pasūtītāja materiāls) | kpl. | 2,00 |
| 5.5.10. | Sienas gaismekļu montāža ( LED 1x18w) | gb. | 4,00 |
| **5.6.** | ***Dažādi*** |  |  |
| 5.6.1. | Radiatoru un apkures cauruļvadu attīrīšana un augstvērtīgs krāsojums | kpl. | 1,00 |
| **6.** | **Telpa Nr. 304** |  |  |
| **6.1.** | ***Griesti*** |  |  |
| 6.1.1. | Griestu saudzīga attīrīšana līdz stabilai virsmai | m2 | 15,60 |
| 6.1.2. | Virsmu izlīdzināšana ar vēsturiskām ēkām paredzētu, analogas receptes piemeklētu sauso materiālu | m2 | 15,60 |
| 6.1.3. | Augstvērtīgs krāsojums iekšējiem griestiem, izmantojot Remmers vai Caparol ražotus materiālus, kas paredzēti vēsturiskām ēkām | m2 | 15,60 |
| **6.2.** | ***Sienas*** |  |  |
| 6.2.1. | Sienu attīrīšana un gruntēšana | m2 | 62,93 |
| 6.2.2. | Sienas virsmas izlīdzināšana ar vēsturiskām ēkām paredzētu, analogas receptes piemeklētu sauso materiālu | m2 | 62,93 |
| 6.2.3. | Augstvērtīgs krāsojums iekšējām sienām, izmantojot Remmers vai Caparol ražotus materiālus, kas paredzēti vēsturiskām ēkām | m2 | 62,93 |
| **6.3.** | ***Grīdas*** |  |  |
| 6.3.1. | Esošā grīdas seguma (ieskaitot grīdlīstes) demontāža un pamatojuma attīrīšana līdz dēļu grīdai, utilizācija | m2 | 15,60 |
| 6.3.2. | Grīdas pamatnes izbūve un izlīmeņošana ar saplāksni b=15 mm | m2 | 15,60 |
| 6.3.3. | Grīdas virsmas izlīdzināšana ar armētu pašizlīdzinošo sastāvu līdz 20 mm biezā slānī | m2 | 15,60 |
| 6.3.4. | Linoleja Amtico Spacia Royal Oak (184.2 x 1219.2mm) grīdas seguma ierīkošana | m2 | 15,60 |
| 6.3.5. | Koka grīdlīstu h=100mm uzstādīšana | m | 20,98 |
| **6.4.** | ***Durvis*** |  |  |
| 6.4.1. | Koka durvju bloku restaurācija (ieskaitot slēdzeņu nomaiņu), izmantojot augstvērtīgus materiālus saskaņā ar izstrādātu metodiku | ailas m2 | 3,90 |
| **6.5.** | ***Telpu apgaismojums, elektroinstalācijas un vājstrāvu tīkli*** | | |
| 6.5.1. | Zemapmetuma vara kabeļa 3x1,5mm2 montāža | m | 31,20 |
| 6.5.2. | Zemapmetuma vara kabeļa 3x2,5mm2 montāža | m | 52,00 |
| 6.5.3. | Montāžas kārbas uzstādīšana | kpl. | 2,00 |
| 6.5.4. | Instalāciju kanālu montāža un aizdare datu kabelim | m | 20,80 |
| 6.5.5. | Vājstrāvu pieslēguma z/a datu kabeļu ligzdas ierīkošana Cat5E UTP (telefonam un datu tīklam) | k-ts | 2,00 |
| 6.5.6. | Aizsargcaurules50mm montāža | m | 2,00 |
| 6.5.7. | Grupu slēdžu 250v, 6A, IP20 uzstādīšana | gb. | 2,00 |
| 6.5.8. | Divpolīgo kontaktu rozešu ar zemējumu 250v, 16A, (divvietīga) uzstādīšana | gb. | 9,00 |
| 6.5.9. | Lustru montāža ( LED 5x18w) (Pasūtītāja materiāls) | kpl. | 1,00 |
| 6.5.10. | Sienas gaismekļu montāža ( LED 1x18w) | gb. | 4,00 |
| **6.6.** | ***Dažādi*** |  |  |
| 6.6.1. | Radiatoru un apkures cauruļvadu attīrīšana un augstvērtīgs krāsojums | kpl. | 1,00 |
| **7.** | **Telpa Nr. 305** |  |  |
| **7.1.** | ***Griesti*** |  |  |
| 7.1.1. | Griestu saudzīga attīrīšana līdz stabilai virsmai | m2 | 18,20 |
| 7.1.2. | Virsmu izlīdzināšana ar vēsturiskām ēkām paredzētu, analogas receptes piemeklētu sauso materiālu | m2 | 18,20 |
| 7.1.3. | Augstvērtīgs krāsojums iekšējiem griestiem, izmantojot Remmers vai Caparol ražotus materiālus, kas paredzēti vēsturiskām ēkām | m2 | 18,20 |
| **7.2.** | ***Sienas*** |  |  |
| 7.2.1. | Sienu attīrīšana un gruntēšana | m2 | 55,35 |
| 7.2.2. | Sienas virsmas izlīdzināšana ar vēsturiskām ēkām paredzētu, analogas receptes piemeklētu sauso materiālu | m2 | 55,35 |
| 7.2.3. | Augstvērtīgs krāsojums iekšējām sienām, izmantojot Remmers vai Caparol ražotus materiālus, kas paredzēti vēsturiskām ēkām | m2 | 55,35 |
| **7.3.** | ***Grīdas*** |  |  |
| 7.3.1. | Esošā grīdas seguma (ieskaitot grīdlīstes) demontāža un pamatojuma attīrīšana līdz dēļu grīdai, utilizācija | m2 | 18,20 |
| 7.3.2. | Grīdas pamatnes izbūve un izlīmeņošana ar saplāksni b=15 mm | m2 | 18,20 |
| 7.3.3. | Grīdas virsmas izlīdzināšana ar armētu pašizlīdzinošo sastāvu līdz 20 mm biezā slānī | m2 | 18,20 |
| 7.3.4. | Linoleja Amtico Spacia Royal Oak (184.2 x 1219.2mm) grīdas seguma ierīkošana | m2 | 18,20 |
| 7.3.5. | Koka grīdlīstu h=100mm uzstādīšana | m | 18,45 |
| **7.4.** | ***Durvis*** |  |  |
| 7.4.1. | Koka durvju bloku restaurācija (ieskaitot slēdzeņu nomaiņu), izmantojot augstvērtīgus materiālus saskaņā ar izstrādātu metodiku | ailas m2 | 3,90 |
| **7.5.** | ***Telpu apgaismojums, elektroinstalācijas un vājstrāvu tīkli*** | | |
| 7.5.1. | Zemapmetuma vara kabeļa 3x1,5mm2 montāža | m | 36,40 |
| 7.5.2. | Zemapmetuma vara kabeļa 3x2,5mm2 montāža | m | 60,67 |
| 7.5.3. | Montāžas kārbas uzstādīšana | kpl. | 2,00 |
| 7.5.4. | Instalāciju kanālu montāža un aizdare datu kabelim | m | 24,27 |
| 7.5.5. | Vājstrāvu pieslēguma z/a datu kabeļu ligzdas ierīkošana Cat5E UTP (telefonam un datu tīklam) | k-ts | 2,00 |
| 7.5.6. | Aizsargcaurules50mm montāža | m | 2,00 |
| 7.5.7. | Grupu slēdžu 250v, 6A, IP20 uzstādīšana | gb. | 2,00 |
| 7.5.8. | Divpolīgo kontaktu rozešu ar zemējumu 250v, 16A, (divvietīga) uzstādīšana | gb. | 12,00 |
| 7.5.9. | Lustru montāža ( LED 5x18w) (Pasūtītāja materiāls) | kpl. | 1,00 |
| 7.5.10. | Sienas gaismekļu montāža ( LED 1x18w) | gb. | 4,00 |
| **7.6.** | ***Dažādi*** |  |  |
| 7.6.1. | Radiatoru un apkures cauruļvadu attīrīšana un augstvērtīgs krāsojums | kpl. | 1,00 |
| **8.** | **Telpa Nr. 306** |  |  |
| **8.1.** | ***Griesti*** |  |  |
| 8.1.1. | Griestu saudzīga attīrīšana līdz stabilai virsmai | m2 | 12,20 |
| 8.1.2. | Virsmu izlīdzināšana ar vēsturiskām ēkām paredzētu, analogas receptes piemeklētu sauso materiālu | m2 | 12,20 |
| 8.1.3. | Augstvērtīgs krāsojums iekšējiem griestiem, izmantojot Remmers vai Caparol ražotus materiālus, kas paredzēti vēsturiskām ēkām | m2 | 12,20 |
| **8.2.** | ***Sienas*** |  |  |
| 8.2.1. | Sienu attīrīšana un gruntēšana | m2 | 58,81 |
| 8.2.2. | Sienas virsmas izlīdzināšana ar vēsturiskām ēkām paredzētu, analogas receptes piemeklētu sauso materiālu | m2 | 58,81 |
| 8.2.3. | Augstvērtīgs krāsojums iekšējām sienām, izmantojot Remmers vai Caparol ražotus materiālus, kas paredzēti vēsturiskām ēkām | m2 | 58,81 |
| **8.3.** | ***Grīdas*** |  |  |
| 8.3.1. | Esošā grīdas seguma (ieskaitot grīdlīstes) demontāža un pamatojuma attīrīšana līdz dēļu grīdai, utilizācija | m2 | 12,20 |
| 8.3.2. | Grīdas pamatnes izbūve un izlīmeņošana ar saplāksni b=15 mm | m2 | 12,20 |
| 8.3.3. | Grīdas virsmas izlīdzināšana ar armētu pašizlīdzinošo sastāvu līdz 20 mm biezā slānī | m2 | 12,20 |
| 8.3.4. | Linoleja Amtico Spacia Royal Oak (184.2 x 1219.2mm) grīdas seguma ierīkošana | m2 | 12,20 |
| 8.3.5. | Koka grīdlīstu h=100mm uzstādīšana | m | 19,60 |
| **8.4.** | ***Durvis*** |  |  |
| 8.4.1. | Koka durvju bloku restaurācija (ieskaitot slēdzeņu nomaiņu), izmantojot augstvērtīgus materiālus saskaņā ar izstrādātu metodiku | ailas m2 | 3,90 |
| **8.5.** | ***Telpu apgaismojums, elektroinstalācijas un vājstrāvu tīkli*** | | |
| 8.5.1. | Zemapmetuma vara kabeļa 3x1,5mm2 montāža | m | 24,40 |
| 8.5.2. | Zemapmetuma vara kabeļa 3x2,5mm2 montāža | m | 40,67 |
| 8.5.3. | Montāžas kārbas uzstādīšana | kpl. | 4,00 |
| 8.5.4. | Instalāciju kanālu montāža un aizdare datu kabelim | m | 16,27 |
| 8.5.5. | Vājstrāvu pieslēguma z/a datu kabeļu ligzdas ierīkošana Cat5E UTP (telefonam un datu tīklam) | k-ts | 2,00 |
| 8.5.6. | Aizsargcaurules50mm montāža | m | 2,00 |
| 8.5.7. | Grupu slēdžu 250v, 6A, IP20 uzstādīšana | gb. | 1,00 |
| 8.5.8. | Divpolīgo kontaktu rozešu ar zemējumu 250v, 16A, (divvietīga) uzstādīšana | gb. | 9,00 |
| 8.5.9. | Lustru montāža ( LED 5x18w) (Pasūtītāja materiāls) | kpl. | 1,00 |
| 8.5.10. | Sienas gaismekļu montāža ( LED 1x18w) | gb. | 4,00 |
| **8.6.** | ***Dažādi*** |  |  |
| 8.6.1. | Radiatoru un apkures cauruļvadu attīrīšana un augstvērtīgs krāsojums | kpl. | 1,00 |
| **9.** | **Telpa Nr. 307** |  |  |
| **9.1.** | ***Griesti*** |  |  |
| 9.2. | Griestu saudzīga attīrīšana līdz stabilai virsmai | m2 | 18,30 |
| 9.3. | Virsmu izlīdzināšana ar vēsturiskām ēkām paredzētu, analogas receptes piemeklētu sauso materiālu | m2 | 18,30 |
| 9.4. | Augstvērtīgs krāsojums iekšējiem griestiem, izmantojot Remmers vai Caparol ražotus materiālus, kas paredzēti vēsturiskām ēkām | m2 | 18,30 |
| **9.2.** | ***Sienas*** |  |  |
| 9.2.1. | Sienu attīrīšana un gruntēšana | m2 | 51,59 |
| 9.2.2. | Sienas virsmas izlīdzināšana ar vēsturiskām ēkām paredzētu, analogas receptes piemeklētu sauso materiālu | m2 | 51,59 |
| 9.2.3. | Augstvērtīgs krāsojums iekšējām sienām, izmantojot Remmers vai Caparol ražotus materiālus, kas paredzēti vēsturiskām ēkām | m2 | 51,59 |
| **9.3.** | ***Grīdas*** |  |  |
| 9.3.1. | Esošā grīdas seguma (ieskaitot grīdlīstes) demontāža un pamatojuma attīrīšana līdz dēļu grīdai, utilizācija | m2 | 18,30 |
| 9.3.2. | Grīdas pamatnes izbūve un izlīmeņošana ar saplāksni b=15 mm | m2 | 18,30 |
| 9.3.3. | Grīdas virsmas izlīdzināšana ar armētu pašizlīdzinošo sastāvu līdz 20 mm biezā slānī | m2 | 18,30 |
| 9.3.4. | Linoleja Amtico Spacia Royal Oak (184.2 x 1219.2mm) grīdas seguma ierīkošana | m2 | 18,30 |
| 9.3.5. | Koka grīdlīstu h=100mm uzstādīšana | m | 17,20 |
| **9.4.** | ***Durvis*** |  |  |
| 9.4.1. | Koka durvju bloku restaurācija (ieskaitot slēdzeņu nomaiņu), izmantojot augstvērtīgus materiālus saskaņā ar izstrādātu metodiku | ailas m2 | 3,90 |
| 9.4.2. | ***Telpu apgaismojums, elektroinstalācijas un vājstrāvu tīkli*** | | |
| 9.4.3. | Zemapmetuma vara kabeļa 3x1,5mm2 montāža | m | 90,00 |
| 9.4.4. | Zemapmetuma vara kabeļa 3x2,5mm2 montāža | m | 61,00 |
| 9.4.5. | Montāžas kārbas uzstādīšana | kpl. | 4,00 |
| 9.4.6. | Instalāciju kanālu montāža un aizdare datu kabelim | m | 24,40 |
| 9.4.7. | Vājstrāvu pieslēguma z/a datu kabeļu ligzdas ierīkošana Cat5E UTP (telefonam un datu tīklam) | k-ts | 2,00 |
| 9.4.8. | Aizsargcaurules50mm montāža | m | 2,00 |
| 9.4.9. | Grupu slēdžu 250v, 6A, IP20 uzstādīšana | gb. | 1,00 |
| 9.4.10. | Divpolīgo kontaktu rozešu ar zemējumu 250v, 16A, (divvietīga) uzstādīšana | gb. | 9,00 |
| 9.4.11. | Lustru montāža ( LED 5x18w) (Pasūtītāja materiāls) | kpl. | 1,00 |
| 9.4.12. | Sienas gaismekļu montāža ( LED 1x18w) | gb. | 4,00 |
| **9.5.** | ***Dažādi*** |  |  |
| 9.5.1. | Radiatoru un apkures cauruļvadu attīrīšana un augstvērtīgs krāsojums | kpl. | 1,00 |
| **10.** | **Telpa Nr. 308** |  |  |
| **10.1.** | ***Griesti*** |  |  |
| 10.1.1. | Griestu saudzīga attīrīšana līdz stabilai virsmai | m2 | 18,30 |
| 10.1.2. | Virsmu izlīdzināšana ar vēsturiskām ēkām paredzētu, analogas receptes piemeklētu sauso materiālu | m2 | 18,30 |
| 10.1.3. | Augstvērtīgs krāsojums iekšējiem griestiem, izmantojot Remmers vai Caparol ražotus materiālus, kas paredzēti vēsturiskām ēkām | m2 | 18,30 |
| **10.2.** | ***Sienas*** |  |  |
| 10.2.1. | Sienu attīrīšana un gruntēšana | m2 | 51,59 |
| 10.2.2. | Sienas virsmas izlīdzināšana ar vēsturiskām ēkām paredzētu, analogas receptes piemeklētu sauso materiālu | m2 | 51,59 |
| 10.2.3. | Augstvērtīgs krāsojums iekšējām sienām, izmantojot Remmers vai Caparol ražotus materiālus, kas paredzēti vēsturiskām ēkām | m2 | 51,59 |
| **10.3.** | ***Grīdas*** |  |  |
| 10.3.1. | Esošā grīdas seguma (ieskaitot grīdlīstes) demontāža un pamatojuma attīrīšana līdz dēļu grīdai, utilizācija | m2 | 18,30 |
| 10.3.2. | Grīdas pamatnes izbūve un izlīmeņošana ar saplāksni b=15 mm | m2 | 18,30 |
| 10.3.3. | Grīdas virsmas izlīdzināšana ar armētu pašizlīdzinošo sastāvu līdz 20 mm biezā slānī | m2 | 18,30 |
| 10.3.4. | Linoleja Amtico Spacia Royal Oak (184.2 x 1219.2mm) grīdas seguma ierīkošana | m2 | 18,30 |
| 10.3.5. | Koka grīdlīstu h=100mm uzstādīšana | m | 17,20 |
| **10.4.** | ***Durvis*** |  |  |
| 10.4.1. | Koka durvju bloku restaurācija (ieskaitot slēdzeņu nomaiņu), izmantojot augstvērtīgus materiālus saskaņā ar izstrādātu metodiku | ailas m2 | 3,90 |
| **10.5.** | ***Telpu apgaismojums, elektroinstalācijas un vājstrāvu tīkli*** | | |
| 10.5.1. | Zemapmetuma vara kabeļa 3x1,5mm2 montāža | m | 90,00 |
| 10.5.2. | Zemapmetuma vara kabeļa 3x2,5mm2 montāža | m | 61,00 |
| 10.5.3. | Montāžas kārbas uzstādīšana | kpl. | 4,00 |
| 10.5.4. | Instalāciju kanālu montāža un aizdare datu kabelim | m | 24,40 |
| 10.5.5. | Vājstrāvu pieslēguma z/a datu kabeļu ligzdas ierīkošana Cat5E UTP (telefonam un datu tīklam) | k-ts | 2,00 |
| 10.5.6. | Aizsargcaurules50mm montāža | m | 2,00 |
| 10.5.7. | Grupu slēdžu 250v, 6A, IP20 uzstādīšana | gb. | 1,00 |
| 10.5.8. | Divpolīgo kontaktu rozešu ar zemējumu 250v, 16A, (divvietīga) uzstādīšana | gb. | 9,00 |
| 10.5.9. | Lustru montāža ( LED 5x18w) (Pasūtītāja materiāls) | kpl. | 1,00 |
| 10.5.10. | Sienas gaismekļu montāža ( LED 1x18w) | gb. | 4,00 |
| **10.6.** | ***Dažādi*** |  |  |
| 10.6.1. | Radiatoru un apkures cauruļvadu attīrīšana un augstvērtīgs krāsojums | kpl. | 1,00 |
| **11.** | **Telpa Nr. 309** |  |  |
| **11.1.** | ***Griesti*** |  |  |
| 11.1.1. | Griestu saudzīga attīrīšana līdz stabilai virsmai | m2 | 19,20 |
| 11.1.2. | Virsmu izlīdzināšana ar vēsturiskām ēkām paredzētu, analogas receptes piemeklētu sauso materiālu | m2 | 19,20 |
| 11.1.3. | Augstvērtīgs krāsojums iekšējiem griestiem, izmantojot Remmers vai Caparol ražotus materiālus, kas paredzēti vēsturiskām ēkām | m2 | 19,20 |
| **11.2.** | ***Sienas*** |  |  |
| 11.2.1. | Sienu attīrīšana un gruntēšana | m2 | 64,55 |
| 11.2.2. | Sienas virsmas izlīdzināšana ar vēsturiskām ēkām paredzētu, analogas receptes piemeklētu sauso materiālu | m2 | 64,55 |
| 11.2.3. | Augstvērtīgs krāsojums iekšējām sienām, izmantojot Remmers vai Caparol ražotus materiālus, kas paredzēti vēsturiskām ēkām | m2 | 64,55 |
| **11.3.** | ***Grīdas*** |  |  |
| 11.3.1. | Esošā grīdas seguma (ieskaitot grīdlīstes) demontāža un pamatojuma attīrīšana līdz dēļu grīdai, utilizācija | m2 | 19,20 |
| 11.3.2. | Grīdas pamatnes izbūve un izlīmeņošana ar saplāksni b=15 mm | m2 | 19,20 |
| 11.3.3. | Grīdas virsmas izlīdzināšana ar armētu pašizlīdzinošo sastāvu līdz 20 mm biezā slānī | m2 | 19,20 |
| 11.3.4. | Linoleja Amtico Spacia Royal Oak (184.2 x 1219.2mm) grīdas seguma ierīkošana | m2 | 19,20 |
| 11.3.5. | Koka grīdlīstu h=100mm uzstādīšana | m | 21,52 |
| **11.4.** | ***Durvis*** |  |  |
| 11.4.1. | Koka durvju bloku restaurācija (ieskaitot slēdzeņu nomaiņu), izmantojot augstvērtīgus materiālus saskaņā ar izstrādātu metodiku | ailas m2 | 3,90 |
| **11.5.** | ***Telpu apgaismojums, elektroinstalācijas un vājstrāvu tīkli*** | | |
| 11.5.1. | Zemapmetuma vara kabeļa 3x1,5mm2 montāža | m | 38,40 |
| 11.5.2. | Zemapmetuma vara kabeļa 3x2,5mm2 montāža | m | 64,00 |
| 11.5.3. | Montāžas kārbas uzstādīšana | kpl. | 6,00 |
| 11.5.4. | Instalāciju kanālu montāža un aizdare datu kabelim | m | 25,60 |
| 11.5.5. | Vājstrāvu pieslēguma z/a datu kabeļu ligzdas ierīkošana Cat5E UTP (telefonam un datu tīklam) | k-ts | 2,00 |
| 11.5.6. | Aizsargcaurules50mm montāža | m | 5,00 |
| 11.5.7. | Grupu slēdžu 250v, 6A, IP20 uzstādīšana | gb. | 2,00 |
| 11.5.8. | Divpolīgo kontaktu rozešu ar zemējumu 250v, 16A, (divvietīga) uzstādīšana | gb. | 18,00 |
| 11.5.9. | Lustru montāža ( LED 5x18w) (Pasūtītāja materiāls) | kpl. | 2,00 |
| 11.5.10. | Sienas gaismekļu montāža ( LED 1x18w) | gb. | 4,00 |
| **11.6.** | ***Dažādi*** |  |  |
| 11.6.1. | Radiatoru un apkures cauruļvadu attīrīšana un augstvērtīgs krāsojums | kpl. | 1,00 |
| **12.** | **Telpa Nr. 310** |  |  |
| **12.1.** | ***Griesti*** |  |  |
| 12.1.1. | Griestu saudzīga attīrīšana līdz stabilai virsmai | m2 | 24,00 |
| 12.1.2. | Virsmu izlīdzināšana ar vēsturiskām ēkām paredzētu, analogas receptes piemeklētu sauso materiālu | m2 | 24,00 |
| 12.1.3. | Augstvērtīgs krāsojums iekšējiem griestiem, izmantojot Remmers vai Caparol ražotus materiālus, kas paredzēti vēsturiskām ēkām | m2 | 24,00 |
| **12.2.** | ***Sienas*** |  |  |
| 12.2.1. | Sienu attīrīšana un gruntēšana | m2 | 75,81 |
| 12.2.2. | Sienas virsmas izlīdzināšana ar vēsturiskām ēkām paredzētu, analogas receptes piemeklētu sauso materiālu | m2 | 75,81 |
| 12.2.3. | Augstvērtīgs krāsojums iekšējām sienām, izmantojot Remmers vai Caparol ražotus materiālus, kas paredzēti vēsturiskām ēkām | m2 | 75,81 |
| **12.3.** | ***Grīdas*** |  |  |
| 12.3.1. | Esošā grīdas seguma (ieskaitot grīdlīstes) demontāža un pamatojuma attīrīšana līdz dēļu grīdai, utilizācija | m2 | 24,00 |
| 12.3.2. | Grīdas pamatnes izbūve un izlīmeņošana ar saplāksni b=15 mm | m2 | 24,00 |
| 12.3.3. | Grīdas virsmas izlīdzināšana ar armētu pašizlīdzinošo sastāvu līdz 20 mm biezā slānī | m2 | 24,00 |
| 12.3.4. | Linoleja Amtico Spacia Royal Oak (184.2 x 1219.2mm) grīdas seguma ierīkošana | m2 | 24,00 |
| 12.3.5. | Koka grīdlīstu h=100mm uzstādīšana | m | 25,27 |
| **12.4.** | ***Durvis*** |  |  |
| 12.4.1. | Koka durvju bloku restaurācija (ieskaitot slēdzeņu nomaiņu), izmantojot augstvērtīgus materiālus saskaņā ar izstrādātu metodiku | ailas m2 | 3,90 |
| **12.5.** | ***Telpu apgaismojums, elektroinstalācijas un vājstrāvu tīkli*** | | |
| 12.5.1. | Zemapmetuma vara kabeļa 3x1,5mm2 montāža | m | 48,00 |
| 12.5.2. | Zemapmetuma vara kabeļa 3x2,5mm2 montāža | m | 80,00 |
| 12.5.3. | Montāžas kārbas uzstādīšana | kpl. | 4,00 |
| 12.5.4. | Instalāciju kanālu montāža un aizdare datu kabelim | m | 32,00 |
| 12.5.5. | Vājstrāvu pieslēguma z/a datu kabeļu ligzdas ierīkošana Cat5E UTP (telefonam un datu tīklam) | k-ts | 3,00 |
| 12.5.6. | Aizsargcaurules50mm montāža | m | 1,00 |
| 12.5.7. | Grupu slēdžu 250v, 6A, IP20 uzstādīšana | gb. | 2,00 |
| 12.5.8. | Divpolīgo kontaktu rozešu ar zemējumu 250v, 16A, (divvietīga) uzstādīšana | gb. | 12,00 |
| 12.5.9. | Lustru montāža ( LED 5x18w) (Pasūtītāja materiāls) | kpl. | 2,00 |
| **13.** | **Telpa Nr. 310-1** |  |  |
| **13.1.** | ***Griesti*** |  |  |
| 13.1.1. | Griestu saudzīga attīrīšana līdz stabilai virsmai | m2 | 5,50 |
| 13.1.2. | Virsmu izlīdzināšana ar vēsturiskām ēkām paredzētu, analogas receptes piemeklētu sauso materiālu | m2 | 5,50 |
| 13.1.3. | Augstvērtīgs krāsojums iekšējiem griestiem, izmantojot Remmers vai Caparol ražotus materiālus, kas paredzēti vēsturiskām ēkām | m2 | 5,50 |
| **13.2.** | ***Sienas*** |  |  |
| 13.2.1. | Sienu attīrīšana un gruntēšana | m2 | 41,29 |
| 13.2.2. | Augstvērtīgs krāsojums iekšējām sienām, izmantojot Remmers vai Caparol ražotus materiālus, kas paredzēti vēsturiskām ēkām | m2 | 41,29 |
| **13.3.** | ***Grīdas*** |  |  |
| 13.3.1. | Esošā grīdas seguma (ieskaitot grīdlīstes) demontāža un pamatojuma attīrīšana līdz dēļu grīdai, utilizācija | m2 | 5,50 |
| 13.3.2. | Grīdas pamatnes izbūve un izlīmeņošana ar saplāksni b=15 mm | m2 | 5,50 |
| 13.3.3. | Grīdas virsmas izlīdzināšana ar armētu pašizlīdzinošo sastāvu līdz 20 mm biezā slānī | m2 | 5,50 |
| 13.3.4. | Linoleja Amtico Spacia Royal Oak (184.2 x 1219.2mm) grīdas seguma ierīkošana | m2 | 5,50 |
| 13.3.5. | Koka grīdlīstu h=100mm uzstādīšana | m | 13,76 |
| **13.4.** | ***Durvis*** |  |  |
| 13.4.1. | Koka durvju bloku restaurācija (ieskaitot slēdzeņu nomaiņu), izmantojot augstvērtīgus materiālus saskaņā ar izstrādātu metodiku | ailas m2 | 3,90 |
| **13.5.** | ***Telpu apgaismojums, elektroinstalācijas un vājstrāvu tīkli*** | | |
| 13.5.1. | Zemapmetuma vara kabeļa 3x1,5mm2 montāža | m | 11,00 |
| 13.5.2. | Zemapmetuma vara kabeļa 3x2,5mm2 montāža | m | 18,33 |
| 13.5.3. | Montāžas kārbas uzstādīšana | kpl. | 1,00 |
| 13.5.4. | Aizsargcaurules50mm montāža | m | 1,00 |
| 13.5.5. | Grupu slēdžu 250v, 6A, IP20 uzstādīšana | gb. | 1,00 |
| 13.5.6. | Lustru montāža ( LED 5x18w) (Pasūtītāja materiāls) | kpl. | 1,00 |
| **14.** | **Telpa Nr. 311** |  |  |
| **14.1.** | ***Griesti*** |  |  |
| 14.1.1. | Griestu saudzīga attīrīšana līdz stabilai virsmai | m2 | 22,50 |
| 14.1.2. | Virsmu izlīdzināšana ar vēsturiskām ēkām paredzētu, analogas receptes piemeklētu sauso materiālu | m2 | 22,50 |
| 14.1.3. | Augstvērtīgs krāsojums iekšējiem griestiem, izmantojot Remmers vai Caparol ražotus materiālus, kas paredzēti vēsturiskām ēkām | m2 | 22,50 |
| **14.2.** | ***Sienas*** |  |  |
| 14.2.1. | Sienu attīrīšana un gruntēšana | m2 | 75,81 |
| 14.2.2. | Sienas virsmas izlīdzināšana ar vēsturiskām ēkām paredzētu, analogas receptes piemeklētu sauso materiālu | m2 | 75,81 |
| 14.2.3. | Augstvērtīgs krāsojums iekšējām sienām, izmantojot Remmers vai Caparol ražotus materiālus, kas paredzēti vēsturiskām ēkām | m2 | 75,81 |
| **14.3.** | ***Grīdas*** |  |  |
| 14.3.1. | Esošā grīdas seguma (ieskaitot grīdlīstes) demontāža un pamatojuma attīrīšana līdz dēļu grīdai, utilizācija | m2 | 22,50 |
| 14.3.2. | Grīdas pamatnes izbūve un izlīmeņošana ar saplāksni b=15 mm | m2 | 22,50 |
| 14.3.3. | Grīdas virsmas izlīdzināšana ar armētu pašizlīdzinošo sastāvu līdz 20 mm biezā slānī | m2 | 22,50 |
| 14.3.4. | Linoleja Amtico Spacia Royal Oak (184.2 x 1219.2mm) grīdas seguma ierīkošana | m2 | 22,50 |
| 14.3.5. | Koka grīdlīstu h=100mm uzstādīšana | m | 25,27 |
| **14.4.** | ***Durvis*** |  |  |
| 14.4.1. | Koka durvju bloku restaurācija (ieskaitot slēdzeņu nomaiņu), izmantojot augstvērtīgus materiālus saskaņā ar izstrādātu metodiku | ailas m2 | 3,90 |
| **14.5.** | ***Telpu apgaismojums, elektroinstalācijas un vājstrāvu tīkli*** | | |
| 14.5.1. | Zemapmetuma vara kabeļa 3x1,5mm2 montāža | m | 45,00 |
| 14.5.2. | Zemapmetuma vara kabeļa 3x2,5mm2 montāža | m | 75,00 |
| 14.5.3. | Montāžas kārbas uzstādīšana | kpl. | 4,00 |
| 14.5.4. | Instalāciju kanālu montāža un aizdare datu kabelim | m | 30,00 |
| 14.5.5. | Vājstrāvu pieslēguma z/a datu kabeļu ligzdas ierīkošana Cat5E UTP (telefonam un datu tīklam) | k-ts | 3,00 |
| 14.5.6. | Aizsargcaurules50mm montāža | m | 1,00 |
| 14.5.7. | Grupu slēdžu 250v, 6A, IP20 uzstādīšana | gb. | 2,00 |
| 14.5.8. | Divpolīgo kontaktu rozešu ar zemējumu 250v, 16A, (divvietīga) uzstādīšana | gb. | 12,00 |
| 14.5.9. | Lustru montāža ( LED 5x18w) (Pasūtītāja materiāls) | kpl. | 3,00 |
| **14.6.** | ***Dažādi*** |  |  |
| 14.6.1. | Radiatoru un apkures cauruļvadu attīrīšana un augstvērtīgs krāsojums | kpl. | 1,00 |
| **15.** | **Telpa Nr. 312** |  |  |
| **15.1.** | ***Griesti*** |  |  |
| 15.1.1. | Griestu saudzīga attīrīšana līdz stabilai virsmai | m2 | 15,40 |
| 15.1.2. | Virsmu izlīdzināšana ar vēsturiskām ēkām paredzētu, analogas receptes piemeklētu sauso materiālu | m2 | 15,40 |
| 15.1.3. | Augstvērtīgs krāsojums iekšējiem griestiem, izmantojot Remmers vai Caparol ražotus materiālus, kas paredzēti vēsturiskām ēkām | m2 | 15,40 |
| **15.2.** | ***Sienas*** |  |  |
| 15.2.1. | Sienu attīrīšana un gruntēšana | m2 | 63,00 |
| 15.2.2. | Sienas virsmas izlīdzināšana ar vēsturiskām ēkām paredzētu, analogas receptes piemeklētu sauso materiālu | m2 | 63,00 |
| 15.2.3. | Augstvērtīgs krāsojums iekšējām sienām, izmantojot Remmers vai Caparol ražotus materiālus, kas paredzēti vēsturiskām ēkām | m2 | 63,00 |
| **15.3.** | ***Grīdas*** |  |  |
| 15.3.1. | Esošā grīdas seguma (ieskaitot grīdlīstes) demontāža un pamatojuma attīrīšana līdz dēļu grīdai, utilizācija | m2 | 15,40 |
| 15.3.2. | Grīdas pamatnes izbūve un izlīmeņošana ar saplāksni b=15 mm | m2 | 15,40 |
| 15.3.3. | Grīdas virsmas izlīdzināšana ar armētu pašizlīdzinošo sastāvu līdz 20 mm biezā slānī | m2 | 15,40 |
| 15.3.4. | Linoleja Amtico Spacia Royal Oak (184.2 x 1219.2mm) grīdas seguma ierīkošana | m2 | 15,40 |
| 15.3.5. | Koka grīdlīstu h=100mm uzstādīšana | m | 21,00 |
| **15.4.** | ***Durvis*** |  |  |
| 15.4.1. | Koka durvju bloku restaurācija (ieskaitot slēdzeņu nomaiņu), izmantojot augstvērtīgus materiālus saskaņā ar izstrādātu metodiku | ailas m2 | 3,90 |
| **15.5.** | ***Telpu apgaismojums, elektroinstalācijas un vājstrāvu tīkli*** | | |
| 15.5.1. | Zemapmetuma vara kabeļa 3x1,5mm2 montāža | m | 30,80 |
| 15.5.2. | Zemapmetuma vara kabeļa 3x2,5mm2 montāža | m | 51,33 |
| 15.5.3. | Montāžas kārbas uzstādīšana | kpl. | 4,00 |
| 15.5.4. | Instalāciju kanālu montāža un aizdare datu kabelim | m | 20,53 |
| 15.5.5. | Vājstrāvu pieslēguma z/a datu kabeļu ligzdas ierīkošana Cat5E UTP (telefonam un datu tīklam) | k-ts | 2,00 |
| 15.5.6. | Aizsargcaurules50mm montāža | m | 2,00 |
| 15.5.7. | Grupu slēdžu 250v, 6A, IP20 uzstādīšana | gb. | 1,00 |
| 15.5.8. | Divpolīgo kontaktu rozešu ar zemējumu 250v, 16A, (divvietīga) uzstādīšana | gb. | 12,00 |
| 15.5.9. | Lustru montāža ( LED 5x18w) (Pasūtītāja materiāls) | kpl. | 2,00 |
| 15.5.10. | Sienas gaismekļu montāža ( LED 1x18w) | gb. | 4,00 |
| **15.6.** | ***Dažādi*** |  |  |
| 15.6.1. | Radiatoru un apkures cauruļvadu attīrīšana un augstvērtīgs krāsojums | kpl. | 1,00 |
| **16.** | **Telpa Nr. 316 - Tiesas zāle** |  |  |
| **16.1.** | ***Griesti*** |  |  |
| 16.1.1. | Griestu saudzīga attīrīšana līdz stabilai virsmai | m2 | 56,10 |
| 16.1.2. | Virsmu izlīdzināšana ar vēsturiskām ēkām paredzētu, analogas receptes piemeklētu sauso materiālu | m2 | 56,10 |
| 16.1.3. | Augstvērtīgs krāsojums iekšējiem griestiem, izmantojot Remmers vai Caparol ražotus materiālus, kas paredzēti vēsturiskām ēkām | m2 | 56,10 |
| **16.2.** | ***Sienas*** |  |  |
| 16.2.1. | Sienu attīrīšana un gruntēšana | m2 | 194,03 |
| 16.2.2. | Sienas virsmas izlīdzināšana ar vēsturiskām ēkām paredzētu, analogas receptes piemeklētu sauso materiālu | m2 | 194,03 |
| 16.2.3. | Augstvērtīgs krāsojums iekšējām sienām, izmantojot Remmers vai Caparol ražotus materiālus, kas paredzēti vēsturiskām ēkām | m2 | 194,03 |
| **16.3.** | ***Grīdas*** |  |  |
| 16.3.1. | Esošā grīdas seguma (ieskaitot grīdlīstes) demontāža un pamatojuma attīrīšana līdz dēļu grīdai, utilizācija | m2 | 56,10 |
| 16.3.2. | Grīdas pamatnes izbūve un izlīmeņošana ar saplāksni b=15 mm | m2 | 56,10 |
| 16.3.3. | Grīdas virsmas izlīdzināšana ar armētu pašizlīdzinošo sastāvu līdz 20 mm biezā slānī | m2 | 56,10 |
| 16.3.4. | Linoleja Amtico Spacia Royal Oak (184.2 x 1219.2mm) grīdas seguma ierīkošana | m2 | 56,10 |
| 16.3.5. | Koka grīdlīstu h=100mm uzstādīšana | m | 64,68 |
| **16.4.** | ***Durvis*** |  |  |
| 16.4.1. | Koka durvju bloku restaurācija (ieskaitot slēdzeņu nomaiņu), izmantojot augstvērtīgus materiālus saskaņā ar izstrādātu metodiku | ailas m2 | 16,72 |
| **16.5.** | ***Telpu apgaismojums, elektroinstalācijas un vājstrāvu tīkli*** | | |
| 16.5.1. | Zemapmetuma vara kabeļa 3x1,5mm2 montāža | m | 112,20 |
| 16.5.2. | Zemapmetuma vara kabeļa 3x2,5mm2 montāža | m | 187,00 |
| 16.5.3. | Montāžas kārbas uzstādīšana | kpl. | 4,00 |
| 16.5.4. | Instalāciju kanālu montāža un aizdare datu kabelim | m | 74,80 |
| 16.5.5. | Vājstrāvu pieslēguma z/a datu kabeļu ligzdas ierīkošana Cat5E UTP (telefonam un datu tīklam) | k-ts | 8,00 |
| 16.5.6. | Aizsargcaurules50mm montāža | m | 1,00 |
| 16.5.7. | Grupu slēdžu 250v, 6A, IP20 uzstādīšana | gb. | 2,00 |
| 16.5.8. | Divpolīgo kontaktu rozešu ar zemējumu 250v, 16A, (divvietīga) uzstādīšana | gb. | 12,00 |
| 16.5.9. | Lustru montāža ( LED 5x18w) (Pasūtītāja materiāls) | kpl. | 12,00 |
| **16.6.** | ***Dažādi*** |  |  |
| 16.6.1. | Radiatoru un apkures cauruļvadu attīrīšana un augstvērtīgs krāsojums | kpl. | 1,00 |
| **17.** | **Dažādi** |  |  |
| **17.1.** | **Telpu norobežošana darbu izpildes laikā (plēve, stiprinājumi)** | **m2** | **50,00** |
| **17.2.** | **Logu aplīmēšana ar plēvi darbu veikšanas laikā** | **m2** | **108,00** |
| **17.3.** | **Iekšējo sastatņu montāža, demontāža, pārvietošana, noma** | **m2** | **315,50** |
| **17.4.** | **Elektrības sadales demontāža gaitenī** | **gb.** | **4,00** |
| **17.5.** | **Grupu 0.4kV sadales skapja IP40 montāža un komutācija gaitenī** | **gb.** | **4,00** |
| **17.6.** | **Telpu ģenerāltīrīšana pēc darbu pabeigšanas** | **m2** | **315,50** |
| **17.7.** | **Būvgružu un būvniecības atkritumu izstrāde, iznešana un izvešana** | **konteineri** | **3,00** |

**Būvuzņēmējs, ievērojot to, ka remontdarbu laikā ēkā atradīsies telpu  lietotāji, apņemas darbu izpildes laikā nepārtraukt telpu lietotāju darbību.**

***Pielikums Nr. 2***

***Iepirkumam „Rīgas apgabaltiesas ēkas Rīgā,***

***Brīvības bulvārī 34, 3. stāva***

***darba kabinetu kosmētiskais remonts”***

***Id.nr. TNA 2017/1***

***Veidne***

**Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā**

**„Rīgas apgabaltiesas ēkas Rīgā, Brīvības bulvārī 34, 3. stāva**

**darba kabinetu kosmētiskais remonts”,**

**identifikācijas Nr. TNA 2017/1**

**Pretendents:**

Nosaukums:

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.

Būvkomersanta reģistrācijas Nr.

Juridiskā adrese:

Biroja adrese *(ja atšķiras):*

Tālrunis, fakss:

E-pasta adrese:

**Bankas rekvizīti:**

Nosaukums:

Kods:

Konts:

Persona, kura tiesīga

pārstāvēt pretendentu

jeb pilnvarotās personas

/amats/vārds/ uzvārds:

ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents apliecina, ka:

* piekrīt iepirkuma „Rīgas apgabaltiesas ēkas Rīgā, Brīvības bulvārī 34, 3. stāva darba kabinetu kosmētiskais remonts”, identifikācijas Nr. TNA 2017/1, Instrukcijas prasībām un garantē Instrukcijas prasību izpildi. Instrukcijas nosacījumi ir skaidri un saprotami;
* piedāvājums ir sagatavots atbilstoši Instrukcijas tehniskās specifikācijas prasībām;
* tā rīcībā ir nepieciešamās profesionālās, tehniskās un organizatoriskās spējas, kas nepieciešamas darbu kvalitatīvai izpildei atbilstoši Instrukcijai un spēkā esošajai likumdošanai;
* nav tādu apstākļu, kuri liegtu tam piedalīties Iepirkumā un pildīt Iepirkuma tehniskajā specifikācijā norādītās prasības;
* apņemas Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā pildīt visas Instrukcijā izvirzītās prasības;
* visa piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas.

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts,*

*tā atšifrējums)*

201\_\_\_.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Pielikums Nr. 3***

***Iepirkumam „Rīgas apgabaltiesas ēkas Rīgā,***

***Brīvības bulvārī 34, 3. stāva***

***darba kabinetu kosmētiskais remonts”***

***Id.nr. TNA 2017/1***

***Veidne***

**Pretendenta pieredzes pārskats līdzīgu darbu veikšanā iepriekšējos 3 (trīs) gados**

**„Rīgas apgabaltiesas ēkas Rīgā, Brīvības bulvārī 34, 3. stāva darba**

**kabinetu kosmētiskais remonts”,**

**identifikācijas Nr. TNA 2017/1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Pasūtītāja nosaukums,**  **kontaktpersona un tālrunis** | **Būvobjekta nosaukums, adrese**  **un veikto būvdarbu īss raksturojums** | **Būvdarbu kopējais apjoms, summa**  **(EUR bez PVN)** | **Būvdarbu izpildes periods**  **(uzsākšanas-pabeigšanas gads/mēnesis)** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Pielikumā:**

1)atsauksmes uz \_\_\_ (\_\_\_) lapām;

2) būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akti uz \_\_\_ (\_\_\_) lapām.

***Piezīme:*** tabulā atzīmēt (treknraksts, slīpraksts, cita krāsa vai tml.) objektus, kas ir valsts vai vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis un norādīt to aizsardzības numuru.

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts,*

*tā atšifrējums)*

201\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Pielikums Nr. 4***

***Iepirkumam „Rīgas apgabaltiesas ēkas Rīgā,***

***Brīvības bulvārī 34, 3. stāva***

***darba kabinetu kosmētiskais remonts”***

***Id.nr. TNA 2017/1***

***Veidne***

**Objekta apsekošanas reģistrācijas lapa**

**„Rīgas apgabaltiesas ēkas Rīgā, Brīvības bulvārī 34, 3. stāva darba**

**kabinetu kosmētiskais remonts”,**

**identifikācijas Nr. TNA 2017/1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pasūtītāja pārstāvis**  **(vārds, uzvārds, amats)** | **Pretendents, pretendenta pārstāvja vārds, uzvārds, amats** | **Objekta apsekošanas datums** | **Pasūtītāja pārstāvja paraksts** | **Pretendenta pārstāvja paraksts** |
|  |  |  |  |  |

Pielikumā: \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pilnvara Nr. \_\_\_\_\_\_ *(ja nepieciešams)*

***Pielikums Nr. 5***

***Iepirkumam „Rīgas apgabaltiesas ēkas Rīgā,***

***Brīvības bulvārī 34, 3. stāva***

***darba kabinetu kosmētiskais remonts”***

***Id.nr. TNA 2017/1***

1. ***Veidne***

**Finanšu piedāvājums**

**„Rīgas apgabaltiesas ēkas Rīgā, Brīvības bulvārī 34, 3. stāva darba**

**kabinetu kosmētiskais remonts”,**

**identifikācijas Nr. TNA 2017/1**

**Pretendents \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ reģ. Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,

piedāvā veikt Rīgas apgabaltiesas ēkas Rīgā, Brīvības bulvārī 34, 3. stāva darba kabinetu kosmētisko remontu saskaņā ar Instrukcijas noteikumiem par līgumcenu:

|  |  |
| --- | --- |
| **Kopējā piedāvājuma cena, EUR bez PVN** |  |
| **PVN 21 %** |  |
| **Kopējā piedāvājuma cena, EUR ietverot PVN** |  |

1. Ar šo apliecinām, ka:

* Iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;
* finanšu piedāvājums sagatavots pilnībā ievērojot Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumu Nr. 330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” noteikto regulējumu;
* šajā finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā noteikto darbu veikšanu pilnā apjomā.

2. Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies uzsākt darbus \_\_\_\_\_\_darbdienas pēc līguma parakstīšanas un pilnībā pabeigt darbus saskaņā ar tehniskajā specifikācijā noteiktajiem apjomiem un nodot darbus Pasūtītājam līdz 201\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Pielikumā:** tāme uz \_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_) lapām.

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts,*

*tā atšifrējums)*

201\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_